# GD32 ARM系列BSP外设驱动使用教程

## 简介

本文档是为需要在 RT-Thread 操作系统上使用更多开发板资源的开发者准备的。通过使用 ENV 工具对 BSP 进行配置，可以开启更多板载资源，实现更多高级功能。

主要包括以下内容：

1. 如何使用开发板上更多的板载资源
2. 如何使用更多的片上资源
3. 如何添加更多片上资源选项

## 前提要求

- 学会如何使用 ENV 工具，参考：[RT-Thread env 工具用户手册](https://www.rt-thread.org/document/site/#/development-tools/env/env)

## 如何使用更多的板载资源

开发板上一般有很多板载资源，如 Flash、SD卡等，但是 BSP 工程默认没有开启这些外设驱动。RT-Thread 提供了 ENV 工具来开启或关闭 BSP 的外设驱动。下面以在GD32407V-START开发板上开启 UART2 驱动为例，一步步的展示如何使用 ENV 工具对 BSP 进行配置。

### 1）打开配置工具

在目录 `rt-thread\bsp\gd32\arm\gd32407v-start` 下打开 menuconfig 配置界面。

![打开 menuconfig](figures/menuconfig_gd32407v-start.png)

打开的配置工具界面如下所示：

![RT-Thread 配置菜单](figures/config1.png)

通过键盘上的上下键移动光标，选中 `Hardware Drivers Config`然后按回车键进入硬件驱动配置菜单。

### 2）进入硬件驱动配置菜单

在硬件配置菜单里有三个选项，分别是 **板载外设配置菜单**、**片上外设配置菜单**和**扩展模块配置菜单**，按回车键进入板载外设配置菜单。

![硬件驱动 配置菜单](figures/config2.png)

### 3）在板载外设配置菜单里开启 UART2 选项

![板载外设 配置菜单](figures/UART2.png)

### 4）保存退出

然后右移光标选中 Save 按回车键保存，然后按 Esc 键退出配置工具。

![保存退出](figures/save.png)

### 5）更新软件包

输入命令 `pkgs --update` 使软件包配置生效。

![1543477036034](figures/update.png)

### 6）生成 MDK5 工程

输入命令 `scons --target=mdk5` 重新生成 MDK5 的工程。

![1543477194829](figures/scons_mdk5.png)

### 7）编译下载

打开生成的 MDK5 工程文件，编译并下载。

![1543478492157](figures/complise.png)

### 8）查看运行结果

程序运行后，输入命令 `list_device` 可以看到名为 uart2的设备，此时 `UART2` 设备已经可以使用了。

![1543478742034](figures/run_flash.png)



## 总结

当开发者需要使用未开启的外设时，只要在 ENV 工具中使能相关的外设即可，重新生成的工程中就会添加对应的驱动文件。开发者就可以利用 RT-Thread 提供的驱动快速开发应用了。